**司太力合金木工带锯条**

**规格mm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宽度\*厚度 | 赤距 | 齿宽 |
| 100\*0.9 | 25～30 | 2.0～2.4 |
| 125\*1.05 | 30～38 | 2.2～2.8 |
| 150\*1.25 | 35～45 | 2.5～3.2 |

**“津林”牌木工带锯条**

**规格mm**

|  |  |
| --- | --- |
| 宽度 | 厚度 |
| 10 | 0.6 |
| 13 | 0.6 |
| 16 | 0.6 |
| 20 | 0.6 |
| 25 | 0.6 |
| 32 | 0.6 |
| 38 | 0.6 |
| 50 | 0.6 |
| 65 | 0.9 |
| 65 | 1.05 |
| 75 | 0.6 0.9 |

|  |  |
| --- | --- |
| 宽度 | 厚度 |
| 75 | 1.05 |
| 80 | 0.7 0.8 |
| 90 | 0.6 0.9 |
| 100 | 0.9 |
| 100 | 0.95 |
| 100 | 1.05 |
| 125 | 1.05 |
| 150 | 0 |

**林工”牌木工带锯条**

**规格mm**

|  |  |
| --- | --- |
| 宽度 | 厚度 |
| 13 | 0.6 |
| 20 | 0.6 |
| 25 | 0.6 |
| 32 | 0.6 |
| 38 | 0.6 |
| 50 | 0.6 |
| 75 | 0.8 1.05 |
| 100 | 0.9 1.05 |
| 125 | 0.9 1.05 |
| 150 | 1.05 1.25 |
| 160 | 1.25 |